**附件：采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **图片** | **招标技术要求** |
| 1 | 夏短袖执勤服套装 | 61套 |  | 上衣：涤棉交织绸，规格：经涤纶异型长丝、纬涤纶异型长丝与棉混纺,纤维含量棉20％ 克重130g/m2 单裤：精梳毛涤混纺花呢，规格：110Nm/2×60Nm/1毛50% 涤50%(含导电纤维)，克重153g/m2 |
| 2 | 春秋执勤服套装 | 61套 |  | 含上衣裤子, 面料：精梳毛涤混纺弹性哔叽，规格：80Nm/2×80Nm/2，毛70% 涤26%(含导电纤维)，氨纶4% 克重195g/m2 |
| 3 | 警服外穿制式衬衣 | 61件 |  | 面料： 涤棉交织绸，规格：经涤纶异型长丝、纬涤纶异型长丝与棉混纺，纤维含量棉20％ 克重130g/m2 |
| 4 | 长袖作训服套装 | 61套 |  | 含上衣裤子,精梳涤棉（65/35）混纺格子布主面料规格：65%涤纶，35%棉，（13tex×2）×28tex,平方米重量：185g/㎡；密度:433×208根/10cm。  |
| 5 | 夏季作训服套装 | 61套 |  | 技术标准生产。精梳纯棉双丝光单面布主面料规格：8.3tex(70s)100% 丝光棉，平方米干燥重量150g/㎡±8g/㎡。领口罗纹采用横肌罗纹。 |
| 6 | 作训鞋 | 61双 |  | 高弹透气布，橡胶耐磨大底 |
| 7 | 春秋常服 | 4套 | IMG_0959 | 含上衣裤子, 面料：精梳毛涤混纺弹性哔叽，规格：80Nm/2×80Nm/2，毛70% 涤26%(含导电纤维)，氨纶4% 克重195g/m2 |
| 8 | 警用内衬衣 | 8件 |  | 精梳涤棉混纺斜纹府绸，规格：棉60% 涤40% ，克重100g/m2 |
| 9 | 警用大檐帽 | 14顶 |  | 涤纶64.5%，粘胶35%，导电纤维0.5%，克重310克/M2 |
| 10 | 快拔式多功能腰带 | 30条 | 1586225935(1) | 1. 应可配置手电套、喷雾套、棍套、工作包、水壶套、 手铐套、对讲机套、枪套。尺寸大小可根据腰围选购， 可调节大小。2. 结构:由腰带插扣、带体和八个装具套组成(手电 套、喷雾套、棍套、工作包、水壶套、手铐套、对讲机 套、枪套)。3. 材质:高支数防水牛津布、高强度尼龙。4. 外观:黑色，扣头可选塑料扣具或金属扣具。5. 主带规格:S、M、L、XL、XXL。6. 重量:≥1KG7. 耐磨擦色牢度:干磨 ≥4 级湿磨 ≥3-4 级8. 耐刷洗色牢度:≥3-4级9. 耐汗渍色牢度:≥3-4级10. 耐光色牢度:≥3-4 级11. 机织带起毛:无变化12. 插扣性能:插拔≥3000 次，静止拉力>80KG，动态 拉力>50KG(耐拉扯)13. 腰带主体应采用耐磨、耐撕裂度较高的复合尼龙材料，进口复合胶层技术，立体塑形工艺，纯尼龙包边布 固定，专业尼龙线缝合;14. 尼龙工作包采用 YKK 防水拉链，主体牛津布面料防 水，在小雨气象条件下淋雨 15 分钟，包内无明显进水 现象;包体的防水设计可以有效防止瞬间泼水及短时间暴雨冲淋，适合广泛的气象条件。包上设有可更换魔术 贴，魔术贴采用牛津布专用魔术贴，适合高频次使用环 境，实验条件下，有效撕合次数>5000 次。按扣使用次 数>3000 次。15. 尼龙水壶套约 12\*8.5\*8cm 采用立体式可调容积设 计，改变以往水壶套臃肿肥胖的外形，可装载配发一代、 二代水壶以及市面上常见 500ML 矿泉水瓶、保温杯;应 选用高支数牛津布面料，外形质感卓越，优质快插扣可 实现单手开启;应采用进口复合胶立体塑形工艺，纯尼 龙包边布固封，缝纫线缝合，可与目前配发的所有系统 腰带进行集成，实现快拆功能。16. 尼龙手铐套约 12\*10\*4cm，采用快拔式半套设计， 方便战术应用时摘取，同时考虑对不同种类铐型的兼容 性，适应管铐、板铐、塑料制单筒双筒铐的装载，可以 一次性装载不少于一副金属铐和5-8副塑料制铐;且内 置钥匙包设计，一个套件多种用途。17. 尼龙对讲机套约 12\*9\*4.5cm，采用立体造型设计， 高承载性能，基本适应国内主流机型，具有插扣单手开 合功能;采用 2520D 的高支数防水牛津布面料，适应重 负荷;采用牛津布缝纫线双线缝合，更加牢固耐用，适 应重负荷承载内衬进口复合粘胶;后背加宽双道魔术贴 设计，与腰带牢固锁合，无论任何战术动作，套件都牢 牢固定在腰带上，不会晃动。18. 塑钢手电套:采用优质尼龙材料注塑成型，抗冲击 性能好，不易变形，耐腐蚀，在零下 30 度性能不会受 到影响;采用快拔设计，快插快拔，尺寸设计精度高， 不易丢失;可以左右 360 度旋转调节角度，连接腰带板 采用上下双孔设计，根据使用习惯可以调节手电套的高 度。19. 塑钢喷雾套:采用优质尼龙材料注塑成型，抗冲击 性能好，不易变形，耐腐蚀，在零下 30 度性能不会受 到影响;采用快拔设计，快插快拔，尺寸设计精度高， 不易丢失;可以左右 360 度旋转调节角度，连接腰带板 采用上下双孔设计，根据使用习惯可以调节喷雾套的高 度。20. 塑钢棍套:采用高强度尼龙材料，经久耐用;360° 旋转，8 个角度旋转固定，适应多种出棍动作需要;可 根据不同战术腰带的宽度调整背夹固定尺寸，快拆快取 方便战术训练，牢牢固定，任何战术角度不脱落。21. 塑钢枪套:采用优质纯尼龙材料一次性成型，可以 实现快速连贯战术动作。 型号可选 92/92G/64/77/左轮 等。**22. 需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出 具的带有企业检测代号的符合技术要求、外观要求、性 能要求的检测报告复印件，加盖生产商鲜章。****执行标准:《GA890-2010 公安单警装备 警用多功能尼 龙腰带》。****23.需生产厂家授权书盖鲜章。** |
| 11 | 催泪喷雾器 | 50支 | 图片1 | 1.尺寸：约35mm\*150mm； 质量：100g±5g 灌装50ml±2ml成分：强烈的辛辣素-CS混合刺激剂 2.喷射距离：≥3米；3.喷射时间：大于4S；4.喷射速度：大于8.5g/s；5.有效期：3年6..稳定性：产品在包装完好并满足贮存条件的情况下，3年内产品应表面无剥落，不解体、不泄露、不爆裂，能正常喷射。7.环境适应性：产品在－30°C～＋550范围内应不解体、不泄露、不爆裂，能正常喷射；产品经振动试验后应不解体、不泄露、不爆裂，能正常喷射。 |
| 12 | 新式手铐 | 50副 |  | 金属手铐表面做氧化处理，光滑无毛刺，色彩均匀，无剥落，起泡等缺陷。金属手铐的左、右铐体和扇梁形状一致，无明显扭曲变形。金属手铐铐体及扇梁的边角圆滑整齐，三排齿的齿形完整，无缺损。金属手铐每支铐体上的硬印不超过4处，每处面积小于或等于3,且不应集中在同一表面。 晃动量金属手铐铐体与扇梁铆接处晃动量为0.19mm。金属手铐的外观质量符合公安部业务主管部门批准的标样。结构:金属手铐由左、右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环，钥匙等组成尺寸:金属手铐的主要尺寸，铐体间距L:55.9 mm啮合三齿状态下手铐的最小孔径H:55.0 mm啮合三齿状态下手铐的最大孔径B:81.3 mm金属手铐中锁齿零件的尺寸符合图纸的要求金属手铐中片簧零件的尺寸符合图纸的要符合求颜色;金属手铐铐体表面颜色为铄金色，左、右铐体颜色应一致，无明显色差:扇梁为亚光银色标识:金属手铐其中一个铐体表面有激光雕刻的清晰的永久性编号，字体为黑体，字高3.5mm质量：229.9g金属手铐的钥匙能从正、反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐。金属手铐的钥匙能插入反锁定位锁孔实现手铐反锁，反锁定位拨片运行灵活、顺畅。金属手铐的扇梁转动灵活、无阻滞反锁定位：金属手铐在锁闭并反锁定位状态下施加1500 N静压力，未出现啮合松动或失效现象防拔性能;金属手铐的三个锁齿应相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿不联动，金属手铐在锁闭状态下， 2min内未打开 |
| 13 | 新式脚链 | 30副 | 58adf69be6e025f827b2dc64319198f | 1、镣外观：金属脚镣外表面应光滑、无棱角和毛刺等缺陷，各连接部位圆滑；2、全性：防净拨开启工作时间≥2min；3、牢固度：纵向静拉力≥2500N；横向静拉力≥2500N；               4、重量（不含包装和钥匙）≤8kg；5、耐用度：工作时间≥3000次循环。 |
| 14 | 快拔式强光手电 | 30副 | 71a7478ca103a5b02d1960a2db860c3 | 1、材质：T6061航空铝合金，加厚阳极氧化处理，哑黑色2、额定电压：3.7V3、灯泡寿命：美国CREE3W大功率LED灯泡，使用寿命大于10万h;4、巡航时间：150-240分5、防水设计：接口采用高弹性硅胶圈密封6、功能：强光、弱光、爆闪是三种7、符合GA883-2010公安单警装备 警用强光手电产品技术标准要求 |
| 15 | 手持金属探测仪 | 8副 | MD-800手持金属探测器 | 外形尺寸：410mm×85mm×45mm 六四式手枪：180-195mm 包装×尺寸：445mm×265mm×520mm 六寸匕首：160-180mm包装工作电源：6F22 9V电池（碱性电池、可充电电池） 刀 片：100mm报警模式：声（震）光同步报警 一元硬币：75-100mm产品重量：25个/箱、13.3公斤/箱 大头针：30-60mm |
| 16 | 警示带 | 10卷 |   | 产品名称：盒装警示带产品材料：涤纶布（可重复使用）可选长度：30m/50m/80m可选文字：止步，高压危险！电力施工 注意安全。（可根据客户要求定做）可选颜色：大红/大黄/荧光黄/宝石蓝/国网绿/白色盒子材质：ABS【工程塑料】（优点：抗冲击，抗拌耐磨 |